Приложения 1 к постановлению от 19.10.2020г. №48

**ПАМЯТКА**

Населению о мерах пожарной безопасности в быту

Основные причины возникновения пожаров

-неосторожное обращение с огнём, в основном при курении; -нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования; -нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления; Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:

-не курите в постели, в сараях, на чердаке, в гараже, тщательно тушите сигареты, а не бросайте их непотушенными;

-не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков;

-не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, очагов, проведения пожароопасных работ;

-не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками и другими источниками открытого огня, а используйте переносные (ручные) фонари на батарейках или аккумуляторах;

-не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками, зажигалками и т.д.;

-при использовании фейерверков строго соблюдайте инструкции по применению.

1.Электрохозяйство

1 .при обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках необходимо их обесточить и вызвать специалиста для устранения неисправности:

1. монтаж электропроводки поручайте только квалифицированным специалистам:
2. проверьте состояние «пробок» (предохранителей) электросчетчика, замените некалиброванные плавкие вставки (жучки) на заводские предохранители. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение провода:
3. не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и др.):
4. не допускайте использования горючих абажуров на электролампах:
5. не эксплуатируйте временные электроприборы, не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненных из разных металлов (медь-алюминий), соединение электрических проводов производится путем пайки или опрессовки: