Помните: при обнаружении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, включать и выключать освещение, электроприборы, звонить по стационарному телефону, пользоваться электрозвонком:

1 .не оставляйте без присмотра горящей газовой конфорки:

1. следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя конфорки:
2. не используйте газовые плиты для обогрева помещений:
3. установите газовый баллон так, чтобы расстояние от баллона до газовой плиты не менее Ор м, до радиаторов отопления и печей не менее -1 м, до топочных дверок печей не менее-2м:
4. уберите газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома:
5. не допускайте устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помещение:
6. двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполните открывающимися по ходу выхода из помещения:
7. разместите у входа в индивидуальный жилой дом предупреждающий знак «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ»
8. запрещается проверка герметичности соединений, газовогорючее оборудования с помощью источников открытого огня (спички, зажигалки, свечи).

4.Соблюдение требования пожарной безопасности в индивидуальных

гаражах

-не промывайте детали с использованием ЛВЖ (легко воспламеняющихся жидкостей)

-не подзаряжайте аккумулятор непосредственно на транспортных средствах -не подогревайте двигатель открытым огнем и не пользуйтесь им для освещения гаража:

-поставив транспортное средства в гараж, отключите «массу» автомобиля от аккумулятора:

5.Соблюдение противопожарных требований на участках, прилегающих

к индивидуальным жилым домам

-не производите самовольное (без согласования с администрацией) строительство на приусадебных участках

- не используйте противопожарные расстояния между домами, дачными и другими постройками для хранения дров, сена, транспорта и других горючих материалов:

-участки, прилегающие к жилым, дачным и иным постройкам своевременно очищайте от сухой травы, опавших листьев и других горючих отходов:

-не складируйте сено и другие горючие материалы на чердаках, а также ближе 15 метров от строении: